Załącznik nr. 1

**FORMULARZ OFERTOWY**

………………………………………

Miejscowość, data

**Wykonawca**

**…………………………………………….**

**…………………………………………….**

**…………………………………………….**

**……………………………………………**

**(pełna nazwa/firma adres)**

**Gmina Rąbino**

**78-331 Rąbino**

**Rąbino 27**

W nawiązaniu do postępowania na zadanie pn.: „Zakup 2 samochodów osobowych przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych w gminie Rąbino”, prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP, PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**numer telefonu Wykonawcy:** ………………………………………………………………………………………………

**adres skrzynki ePUAP:** ………………………………………………………………………………………………………….

**adres poczty elektronicznej:** …………………………………………………………………………………………………

**NIP:** ……………………………………………….

**Regon:** …………………………………………..

**KRS/CEiDG:** …………………………………..

1. **Zobowiązuję się do wykonania ww. zamówienia za łączną cenę**:\*

………………………………………….. złotych brutto (słownie: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………… złotych brutto)

I oferuję 2 pojazdy marki …………………………………… model …………………………………………..

\**należy wpisać kwotę za 2 samochody*

1. **Udzielam gwarancji mechanicznej na co najmniej** …………………………. (min. 24 m-ce, max 36 m-cy) miesięcy od daty odbioru każdego z samochodów\*

*\*należy wpisać okres gwarancji jaki oferuje Wykonawca (w miesiącach)*

*Wymagany minimalny okres gwarancji to 24 miesiące.*

*W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.*

*W przypadku niepodania przez Wykonawcę okresu gwarancji, Zamawiający do obliczenia punktów za to kryterium przyjmie minimalny okres gwarancji jakości, tj. 24 miesiące od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i taki okres gwarancji będzie obowiązywał Wykonawcę.*

*Sugerowany maksymalny okres gwarancji mechanicznej to 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęty 36-miesięczny okres gwarancji jako maksymalny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego.*

*Oferowany okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.*

1. **Oferuję pojazd z silnikiem o mocy** ………………….. KM\*

\**należy podać moc sinika, jaką oferuje Wykonawca*

*Wymagalna minimalna moc silników pojazdów to 110 KM.*

*W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mniejszej mocy silników, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.*

*W przypadku niepodania przez Wykonawcę mocy silników, Zamawiający do obliczenia punktów za to kryterium przyjmie minimalną moc silników pojazdów, to jest 110 KM i pojazdy z silnikiem o co najmniej takiej mocy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć.*

*Sugerowana maksymalna moc silników pojazdów to 200 KM. Jeżeli Wykonawca zaproponuje moc silników pojazdów większą niż 200 KM, do obliczenia punktów za to kryterium zostanie przyjęte 200 KM.*

1. Oświadczamy, że podana kwota obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, kryterium oceny ofert, wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w rozdziale III pkt. 3 SWZ.
4. W przypadku przyjęcia naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.\*

\**skreślić powyższe, jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Należy wówczas dołączyć informację zawierającą nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, wskazać ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazać stawkę podatku od towarów ii usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie (zgodnie z art. 225 ust. ustawy Pzp).*

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub w art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu.\*\*

\**Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r).*

*\*\*W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Informuję, że jestem:\*

* mikroprzedsiębiorstwem
* małym przedsiębiorstwem
* średnim przedsiębiorstwem
* jednoosobową działalnością gospodarczą
* osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
* inny rodzaj

\**należy zaznaczyć właściwe przy użyciu znaku „X”*

1. Oferta zawiera:
2. ………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………..
4. Formularz (tabela) techniczny:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **DANE PODSTAWOWE** | |
| 1 | Marka |  |
| 2 | Model |  |
| 3 | Rok produkcji min 2022 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego** | **Spełnienie wymogu przez Wykonawcę** | | **Oferowane przez Wykonawcę** |
| **TAK** | **NIE** |
| 1 | Silnik wysokoprężny turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, spełniający normę emisji spalin EURO 6, rodzaj paliwa – Olej Napędowy |  |  |  |
| 2 | Moc silnika – min. 110 KM |  |  |  |
| 3 | Skrzynia biegów manualna min. 5-cio biegowa (min. 5 biegów do przodu + 1 do tyłu) lub automatyczna |  |  |  |
| 4 | Przedni z systemem kontroli toru jazdy (ESP), |  |  |  |
| 5 | System wspomagający ruszanie pod górę, |  |  |  |
| 6 | System kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu |  |  |  |
| 7 | System kontroli obciążenia pojazdu |  |  |  |
| 8 | Samochód osobowy typu mikrobus 9 osobowy |  |  |  |
| 9 | Szerokość pojazdu z bocznymi lusterkami max 2320 mm |  |  |  |
| 10 | Wysokość pojazdu max 2000 mm |  |  |  |
| 11 | Długość pojazdu max 5500 mm |  |  |  |
| 12 | Dopuszczalna masa całkowita nie przekraczająca 3,5 tony |  |  |  |
| 13 | Oznakowanie pojazdu zgodnie z art. 58 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1002 z późn. zm) |  |  |  |
| 14 | Układ hamulcowy tarczowy – przód/tył wentylowane,  Sygnalizacja hamowania awaryjnego |  |  |  |
| 15 | System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS na 4 koła) |  |  |  |
| 16 | Wspomaganie układu kierowniczego |  |  |  |
| 17 | Kolumna kierownicy regulowana |  |  |  |
| 18 | Kierownica skórzana |  |  |  |
| 19 | Dźwignia zmiany biegów w pulpicie |  |  |  |
| 20 | Założone letnie lub zimowe opony na felgach stalowych, min. 16 cali + kołpaki oryginalne – preferowane z logiem marki |  |  |  |
| 21 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |  |  |
| 22 | Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa |  |  |  |
| 23 | Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości, podparciem kręgosłupa i podłokietnikiem |  |  |  |
| 24 | Fotel pasażerów obok kierowcy podwójny |  |  |  |
| 25 | Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera |  |  |  |
| 26 | II rząd siedzeń w konfiguracji 2 + 1 z opcją szybkiego demontażu, III rząd siedzeń trzyosobowy lub 2 + 1 z możliwością zastąpienia fotela (foteli) wózkiem inwalidzkim |  |  |  |
| 27 | Tapicerka materiałowa odporna na zużycie i zabrudzenia – łatwa w utrzymaniu czystości w kolorze grafitowym lub czarnym |  |  |  |
| 28 | Podłoga w kabinie pasażerskiej i kierowcy pokryta wykładziną gumową, antypoślizgową – łatwo zmywalna |  |  |  |
| 29 | Wyłożenia ścian bocznych i dachu – podsufitka i tapicerka na ścianach bocznych również w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 30 | Wykładzina boków przestrzeni ładunkowej do linii okien |  |  |  |
| 31 | Antypoślizgowe progi przy stopniach wejściowych |  |  |  |
| 32 | Drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przeszklone – przesuwane z prawej strony z bocznym stopniem i z uchwytem ułatwiającym wchodzenie |  |  |  |
| 33 | Drzwi tylne przeszklone, dwuskrzydłowe, szyby podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 34 | Pełne przeszklenie pojazdu |  |  |  |
| 35 | Szyby boczne i tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem |  |  |  |
| 36 | Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 37 | Jedno stanowisko do przewozu pasażera na wózku inwalidzkim wymienne z fotelem (fotelami) |  |  |  |
| 38 | Atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osoby na wózkach inwalidzkich |  |  |  |
| 39 | Zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek |  |  |  |
| 40 | Wózek inwalidzki montowany zamiennie z siedzeniami |  |  |  |
| 41 | Atestowany rozkładany najazd wprowadzający wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu |  |  |  |
| 42 | Oznakowanie pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z przodu i z tyłu symbolem „inwalidzi” |  |  |  |
| 43 | Preferowany kolor nadwozia: odcienie szarości/grafitu lub beżu |  |  |  |
| 44 | Klimatyzacja automatyczna w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 45 | Klimatyzacja automatyczna z nagrzewnicą dla II i III rzędu siedzeń z panelem sterowania |  |  |  |
| 46 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |  |  |  |
| 47 | Elektrycznie regulowane szyby w przedziale kierowcy |  |  |  |
| 48 | Manualna blokad drzwi podczas jazdy |  |  |  |
| 49 | Komputer pokładowy |  |  |  |
| 50 | Centralny zamek na wszystkie drzwi sterowany drogą radiową (pilot/kluczyk) |  |  |  |
| 51 | Immobilizer |  |  |  |
| 52 | Zamontowane oryginalne radio z minimum 4-calowym wyświetlaczem z wejściem USP i Bluetooth, sterowane z kierownicy |  |  |  |
| 53 | Głośniki zainstalowane w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 54 | Światła do jazdy dziennej, mijania i drogowe w technologii LED |  |  |  |
| 55 | System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu |  |  |  |
| 56 | Czujniki parkowania tylne lub fabryczna kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie w pulpicie |  |  |  |
| 57 | System monitorowania koncentracji kierowcy |  |  |  |
| 58 | Zamontowane trzecie światło „STOP” |  |  |  |
| 59 | Przystosowanie do rozruchu w - 20° |  |  |  |
| 60 | Akumulator o pojemności min. 70Ah (zamawiający dopuszcza opcję z dwoma akumulatorami) |  |  |  |
| 61 | Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy |  |  |  |
| 62 | Drugi zapasowy kluczyk (z pilotem jeśli dotyczy) |  |  |  |
| 63 | Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół |  |  |  |
| 64 | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa oraz linka holownicza |  |  |  |
| 65 | Minimum 2 gniazda zasilające 12 V w kabinie, min 1 gniazdo w bagażniku i w przestrzeni pasażerskiej |  |  |  |
| 66 | Gwarancja mechaniczna (na zespoły i podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez limitu kilometrów – min. 24 miesiące |  |  |  |
| 67 | Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |  |
| 68 | Gwarancja na perforację nadwozia min. 8 lat bez limitu kilometrów |  |  |  |
| 69 | Gwarancja na wykonaną zabudowę dostosowującą do przewozu osób niepełnosprawnych – min. 12 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |  |
| 70 | Wykonawca musi zapewnić serwis w autoryzowanej stacji obsługi w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego |  |  |  |
| 71 | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |

*UWAGI:*

*Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia / nie spełnienia wymagań przez*

*Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce, zaś w przypadku gdy*

*Wykonawca proponuje coś więcej niż chce Zamawiający w swoich minimalnych wymaganiach należy*

*wpisać swoje propozycje. Wykonawca powinien wpisać konkretne wartości parametrów technicznych.*

*Należy jednak pamiętać, że propozycje Wykonawcy muszą spełniać wymagania zamawiającego*

*POUCZENIE:*

*Oferta musu być złożona pod rygorem nieważności w* ***formie elektronicznej****, tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.*